(zeitlich 3-4 Wochen vor der Abnahme) durch: …………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemeinde | ……………………………………… | Vorhaben | ……………………………………… |
| Strasse | ……………………………………… | Kostenträger | ……………………………………… |
| Strecke | ……………………………………… | Arbeit oder Lieferung | ……………………………………… |
| km/Bauwerk | ……………………………………… |  | ……………………………………… |

## Checkliste

### Schächte

SS / ES:  gereinigt / gesaugt  zugeputzt  Fugenverguss

..................................................................................................................

..................................................................................................................

KS / Werke:  gereinigt  zugeputzt  Fugenverguss

..................................................................................................................

..................................................................................................................

### Abschlüsse

Alle:  optisch i.O.  Abschlüsse  Absenkungen ausgefugt Spickel gespitzt

..................................................................................................................

..................................................................................................................

### Grünflächen/Rabatten / Bankette / Zentrum Kreisel

Alle:  optisch i.O.  humusiert  Ansaat

Unterhalt geregelt  ja  nein

Bewilligung Kreiselgestaltung (054.00.15) vorhanden

Keine invasiven gebietsfremden Pflanzen(-teile) erkennbar

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Belag Laborbestellung Qualitätskontrolle (015.00.01)

optisch i.O.  Kernbohrungen  Laborberichte verfüllt vorhanden

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

### Markierungen / Signalisation / Rohranlagen / Beleuchtung

Markierung:  optisch i.O.  vollständig  
  
  …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Signalisation:  optisch i.O.  vollständig

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Prüfprotokoll Rohranlagen (023.00.14) (muss vor der Abnahme vorliegen)

keine

liegt vor  liegt noch nicht vor

wird nachgereicht bis ……………………………

Prüfprotokoll Beleuchtung (068.00.02)

keine

liegt vor  liegt noch nicht vor

wird nachgereicht bis ……………………………

Kunstbauten

Kunstbauten:  keine  separates Projekt  Prüfung erfolgt

Kunstbauten Strasseninspektorat:

Kunstbauten P+R (Sektion Kunstbauten):

Objekt Nr. und Bezeichnung: …………………………………………………………………

optisch i.O.

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Erfassung KUBA-DB durch (TBA P+R)

Einverständnis eingeholt bei: Name: ………………………………………, Datum ……………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teilnehmer / Organisation | Datum | Visum |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |

## Nachführung und Datenpflege gemäss Bauwerksübergabe an Betrieb 653.00.41und Erstellung der Abschlussakten 653.00.42

Datenpflege LOGO durch SI (ankreuzen bei Bedarf Nachführung)  
   
  Passive Sicherheitseinrichtungen (214.03)

Realisierung Leitschranken und Gelände (214.03.01)

Kreisel (PAW)

Bushaltestellen (PAW)

Fussgängerstreifen (PAW 601.07.01)

Räumliche Daten (911.01 bis 911.05)  
 Strassenachsen, Verkehrslastklasse, Randstreifen, Signalisation

Dokumente liegen vor bzw. Aufträge sind erteilt Empfänger

Pendenzen, Mängelbehebung erfasst und terminiert UB X

keine  liegt vor  wird nachgereicht bis ……………………………

Dokument Erfassung ausgeführte Baumassnahmen (023.00.01)

keine  liegt vor  wird nachgereicht bis …………………………… Stab P+S

Vereinbarungen Anpassungsarbeiten UB X

keine  liegt vor  wird nachgereicht bis ……………………………

Aufträge an Dritte, welche nach der Abnahme noch Tätigkeiten ausführen UB X

keine  liegt vor  wird nachgereicht bis ……………………………

Abschlussdokumente gemäss Checkliste Umwelt P+R FSU

keine  liegt vor  wird nachgereicht bis ……………………………

Kanal TV Untersuchungen (bestehende Leitungen und Neubau) PL-SE

keine  liegt vor  wird nachgereicht bis ……………………………

Verpflockung beauftragt PL und IMA

Nein  Ja  wird beauftragt bis ……………………………

Alles in Ordnung und erledigt für die Abnahme

Datum: ……………………………

Visum Projektleitung / Betriebsleitung:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  
  
………………………………………………………………………